(module Arduino_Micro (layer F.Cu) (tedit 5FA0E988)
  (descr "Arduino Micro")
  (tags "Arduino Micro")
  (fp_text reference REF** (at 7.62 -5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Arduino_Micro (at 8.89 19.05 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user %R (at 6.35 19.05 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.27 -1.27) (end -1.397 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.397 1.27) (end -1.397 44.577) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.397 -3.937) (end -1.397 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 13.97 -1.27) (end 16.637 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 13.97 -1.27) (end 13.97 41.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 13.97 41.91) (end 16.637 41.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.27 1.27) (end -1.397 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 41.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.27 41.91) (end -1.397 41.91) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.81 39.624) (end 11.43 39.624) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 11.43 39.624) (end 11.43 45.72) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 11.43 45.72) (end 3.81 45.72) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.81 45.72) (end 3.81 39.624) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.397 44.577) (end 3.683 44.577) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 16.637 44.577) (end 16.637 -3.937) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 16.637 -3.937) (end -1.397 -3.937) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 16.51 44.45) (end -1.27 44.45) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.27 44.45) (end -1.27 -2.54) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.27 -2.54) (end 0 -3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0 -3.81) (end 16.51 -3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 16.51 -3.81) (end 16.51 44.45) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.524 -4.064) (end 16.764 -4.064) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.524 -4.064) (end -1.524 45.974) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 16.764 45.974) (end 16.764 -4.064) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 16.764 45.974) (end -1.524 45.974) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 11.557 44.577) (end 16.637 44.577) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.683 45.847) (end 11.557 45.847) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.683 44.577) (end 3.683 45.847) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 11.557 44.577) (end 11.557 45.847) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole oval (at 0 40.64) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole oval (at 15.24 40.64) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole oval (at 15.24 38.1) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole oval (at 15.24 35.56) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole oval (at 15.24 33.02) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole oval (at 15.24 30.48) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole oval (at 15.24 27.94) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole oval (at 15.24 25.4) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole oval (at 15.24 22.86) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole oval (at 15.24 20.32) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole oval (at 0 25.4) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole oval (at 15.24 17.78) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole oval (at 0 27.94) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole oval (at 15.24 15.24) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole oval (at 0 30.48) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole oval (at 15.24 12.7) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole oval (at 0 33.02) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole oval (at 15.24 10.16) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole oval (at 0 35.56) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole oval (at 0 38.1) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole oval (at 15.24 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole oval (at 15.24 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole oval (at 15.24 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole oval (at 15.24 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Module.3dshapes/Arduino_Nano_WithMountingHoles.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
  (model ${LOCALREPO}/kicad-lib-arduino/Arduino.3dshapes/arduino_micro.x3d
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
