(module keyboard_parts:R_1608_rev2 (layer F.Cu) (tedit 5B78DCCA)
  (descr "SMT, 1608, 0603")
  (tags "SMT, 1608, 0603")
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.4 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value R_1608_rev2 (at 0 1.475 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.65 -0.8) (end 1.65 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.65 -0.8) (end 1.65 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.65 0.8) (end -1.65 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.65 0.8) (end -1.65 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 2 smd roundrect (at 0.85 0) (size 0.8 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
    (clearance 0.1))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.85 0) (size 0.8 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
    (clearance 0.1))
  (model smd/capacitors/c_0603.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
