(module FA-238 (layer F.Cu) (tedit 5711E409)
  (fp_text reference X** (at 0 2.55) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value XTAL_FA238 (at 0 -2.625) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.375 1.875) (end -2.375 -1.875) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.375 -1.875) (end 2.375 -1.875) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.375 -1.875) (end 2.375 1.875) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.375 1.875) (end -2.375 1.875) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 3 smd rect (at -1.1 -0.8) (size 1.4 1.2) (drill (offset -0.1 -0.05)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.2))
  (pad 2 smd rect (at 1.1 -0.8) (size 1.4 1.2) (drill (offset 0.1 -0.05)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -1.1 0.8) (size 1.4 1.2) (drill (offset -0.1 0.05)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.2))
  (pad 3 smd rect (at 1.1 0.8) (size 1.4 1.2) (drill (offset 0.1 0.05)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.2))
)
