(module AVR_ICSP_3x2 (layer F.Cu) (tedit 5485620F)
  (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
  (tags CONN)
  (fp_text reference P15 (at 4.195 3.596) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value CONN_3X2 (at -0.06096 0.03048) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_line (start -1.25 2.55) (end -1.25 3.35) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.25 3.35) (end 1.3 3.35) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.3 3.35) (end 1.3 2.55) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 3.81 2.54) (end -3.81 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.81 -2.54) (end 3.81 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3.81 -2.54) (end 3.81 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.81 2.54) (end -3.81 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 1.27) (size 1.7 1.7) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -1.27) (size 1.7 1.7) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 1.27) (size 1.7 1.7) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 -1.27) (size 1.7 1.7) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.54 1.27) (size 1.7 1.7) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2.54 -1.27) (size 1.7 1.7) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
