(module MXOnly-7U-Hotswap-LED (layer F.Cu) (tedit 60F271AC)
  (fp_text reference REF** (at 0 3.175) (layer B.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
  )
  (fp_text value 7U (at 0 -7.9375) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -66.675 9.525) (end -66.675 -9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -66.675 9.525) (end 66.675 9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 66.675 -9.525) (end 66.675 9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -66.675 -9.525) (end 66.675 -9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -7 -7) (end -7 -5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -5 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -7 7) (end -5 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -7 5) (end -7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 7 7) (end 7 5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 5 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 7 -7) (end 7 -5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 5 -7) (end 7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.5 -0.6) (end -2.4 -0.6) (layer B.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.5 -4.5) (end -6.5 -0.6) (layer B.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.4 -2.6) (end 5.3 -2.6) (layer B.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_arc (start -0.4 -0.6) (end -2.4 -0.6) (angle 90) (layer B.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.3 -7) (end 5.3 -2.6) (layer B.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_arc (start -4 -4.5) (end -6.5 -4.5) (angle 90) (layer B.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.3 -7) (end -4 -7) (layer B.CrtYd) (width 0.127))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 57.15 8.255) (size 3.9878 3.9878) (drill 3.9878) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -57.15 8.255) (size 3.9878 3.9878) (drill 3.9878) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 57.15 -6.985) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -57.15 -6.985) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0 48.0996) (size 1.75 1.75) (drill 1.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0 48.0996) (size 1.75 1.75) (drill 1.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole rect (at 1.27 5.08) (size 1.905 1.905) (drill 1.04) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.905 1.905) (drill 1.04) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.9878 3.9878) (drill 3.9878) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -7.085 -2.54) (size 2.55 2.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 5.842 -5.08) (size 2.55 2.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (model ${KILIB}/MX_Alps_Hybrid.pretty/MX_Only.pretty/3d_shapes/CPG151101S11.wrl
    (offset (xyz 0 0 -1.4868495))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
