(module MX_Alps_Hybrid:MXOnly-1.5U (layer F.Cu) (tedit 5BD3C5FF)
  (fp_text reference REF** (at 0 3.175) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 1.5U (at 0 -7.9375) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -14.2875 9.525) (end -14.2875 -9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -14.2875 9.525) (end 14.2875 9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 14.2875 -9.525) (end 14.2875 9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -14.2875 -9.525) (end 14.2875 -9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -7 -7) (end -7 -5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -5 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -7 7) (end -5 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -7 5) (end -7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 7 7) (end 7 5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 5 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 7 -7) (end 7 -5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 5 -7) (end 7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0 48.0996) (size 1.75 1.75) (drill 1.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0 48.0996) (size 1.75 1.75) (drill 1.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 2.25 2.25) (drill 1.47) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.9878 3.9878) (drill 3.9878) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -5.08) (size 2.25 2.25) (drill 1.47) (layers *.Cu B.Mask))
)
