(module MXOnly-2.75U-ReversedStabilizers-NoSwitch (layer F.Cu) (tedit 5EACBE4C)
  (fp_text reference REF** (at 0 3.175) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 2.75U (at 0 -7.9375) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -26.19375 -9.525) (end 26.19375 -9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 26.19375 -9.525) (end 26.19375 9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -26.19375 9.525) (end 26.19375 9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -26.19375 9.525) (end -26.19375 -9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -11.938 6.985) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 11.938 6.985) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -11.938 -8.255) (size 3.9878 3.9878) (drill 3.9878) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 11.938 -8.255) (size 3.9878 3.9878) (drill 3.9878) (layers *.Cu *.Mask))
)
