(module MXOnly-ISO-ROTATED-Hotswap-ReversedStabilizers (layer F.Cu) (tedit 60F27684)
  (fp_text reference REF** (at -3.175 0 90) (layer B.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
  )
  (fp_text value ISO (at 0 -7.9375) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 2.6 -0.4) (end 2.6 5.3) (layer B.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.6 -6.5) (end 0.6 -2.4) (layer B.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.5 -6.5) (end 0.6 -6.5) (layer B.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start 7 5.3) (end 7 -4) (layer B.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start 7 5.3) (end 2.6 5.3) (layer B.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_arc (start 0.6 -0.4) (end 0.6 -2.4) (angle 90) (layer B.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_arc (start 4.5 -4) (end 4.5 -6.5) (angle 90) (layer B.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_line (start -11.90625 19.05) (end -11.90625 0) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.90625 0) (end -16.66875 0) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 5 -7) (end 7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 7 -7) (end 7 -5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 5 7) (end 7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 7 7) (end 7 5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -7 5) (end -7 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -7 7) (end -5 7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -5 -7) (end -7 -7) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -7 -7) (end -7 -5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -16.66875 -19.05) (end 11.90625 -19.05) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.90625 -19.05) (end 11.90625 19.05) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.90625 19.05) (end 11.90625 19.05) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -16.66875 -19.05) (end -16.66875 0) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -8.255 -11.938) (size 3.9878 3.9878) (drill 3.9878) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -8.255 11.938) (size 3.9878 3.9878) (drill 3.9878) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 6.985 -11.938) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 6.985 11.938) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 5.08 48.0996) (size 1.75 1.75) (drill 1.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.08 48.0996) (size 1.75 1.75) (drill 1.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.9878 3.9878) (drill 3.9878) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 2.54 270) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 2.54 -7.085 180) (size 2.55 2.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 2.54 -3.81 270) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 5.08 5.842) (size 2.55 2.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (model ${KILIB}/MX_Alps_Hybrid.pretty/MX_Only.pretty/3d_shapes/CPG151101S11.wrl
    (offset (xyz 0 0 -1.4868495))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 0 0 90))
  )
)
