(module MXOnly-3U-ReversedStabilizers-NoSwitch (layer F.Cu) (tedit 5EACBD6A)
  (fp_text reference REF** (at 0 3.175) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 3U (at 0 -7.9375) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -28.575 9.525) (end -28.575 -9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -28.575 9.525) (end 28.575 9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 28.575 -9.525) (end 28.575 9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -28.575 -9.525) (end 28.575 -9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 19.05 -8.255) (size 3.9878 3.9878) (drill 3.9878) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -19.05 -8.255) (size 3.9878 3.9878) (drill 3.9878) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 19.05 6.985) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -19.05 6.985) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
)
