(module MXOnly-ISO-NoSwitch (layer F.Cu) (tedit 5EACBEF9)
  (fp_text reference REF** (at 0 3.175) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value ISO (at 0 -7.9375) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -11.90625 19.05) (end -11.90625 0) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.90625 0) (end -16.66875 0) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -16.66875 -19.05) (end 11.90625 -19.05) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.90625 -19.05) (end 11.90625 19.05) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.90625 19.05) (end 11.90625 19.05) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -16.66875 -19.05) (end -16.66875 0) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -6.985 11.938) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -6.985 -11.938) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 8.255 11.938) (size 3.9878 3.9878) (drill 3.9878) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 8.255 -11.938) (size 3.9878 3.9878) (drill 3.9878) (layers *.Cu *.Mask))
)
