(module MXOnly-6U-ReversedStabilizers-NoSwitch (layer F.Cu) (tedit 5EACBD95)
  (fp_text reference REF** (at 9.525 3.175) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 6U (at 9.525 -7.9375) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -57.15 -9.525) (end 57.15 -9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 57.15 -9.525) (end 57.15 9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -57.15 9.525) (end 57.15 9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -57.15 9.525) (end -57.15 -9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -47.625 6.985) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 47.625 6.985) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -47.625 -8.255) (size 3.9878 3.9878) (drill 3.9878) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 47.625 -8.255) (size 3.9878 3.9878) (drill 3.9878) (layers *.Cu *.Mask))
)
